РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА МЕРОШИНА

Општинска управа

Број:404-197/15/2

Датум: 13.11.2020.год.

М е р о ш и н а

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење понудe

На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019), члана 22.став 5. Правилника о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења ивршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга, број 404-524 од 26.08.2020.године, позивамо вас да у поступку набавке услуге израде ПТД за потребе извођења радова на изградњи водоводне мреже – главног цевовода од Крајковца до Мерошине, доставите понуду:

|  |  |
| --- | --- |
| **Рок за достављање понуде** | 19.11.2020.године. до 1200 часова |
| **Начин достављања** | Непосредно преко писарнице Наручиоца, електронском поштом на e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), или путем поште на адресу Oпштинска управа општине Мерошина, Цара Лазара 17, Мерошина |
| **Критеријум за избор најповољније понуде** | **најнижа понуђена цена** (уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба). |
| **Особа за контакт** | Ивана Митић, e-mail:[*tender.merosina@gmail.com*](mailto:tender.merosina@gmail.com), факс: 018 4892035 |
| **Услови у погледу кадровског капацитета** | Понуђач мора да запошљава или радно ангажује, по било ком основу ангажовања, минимум једног дипломираног инжењера са важећом лиценцом: 341 или 342 |

**Са назнаком „Понуда за набавку** редни бр.15/2020“**, Понуђач доставља попуњен и потписан образац понуде који је саставни део овог позива, фотокопију важеће лиценце и доказ о радном ангажовању за носиоца лиценце (**фотокопија уговора о раду и М-А образац, односно за носиоца лиценце који није запослен код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду).

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Начелник

Данијела Николић,ср

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за набавку услуге израде **ПТД за потребе извођења радова на изградњи водоводне мреже – главног цевовода од Крајковца до Мерошине**

|  |  |
| --- | --- |
| Општи подаци о понуђачу: | |
| Назив понуђача |  |
| Седиште |  |
| Улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Текући рачун и назив банке |  |
| Oсоба за контакт:  (Име, презиме, телефон и mail адреса) |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора  (име и презиме) |  |

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ-

ГЛАВНИ ЦЕВОВОД ОД КРАЈКОВЦА ДО МЕРОШИНЕ И ТО:

-ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

-ПPOJEKAT ЗА ГРАЂЕВИНСКУ

-ДОЗВОЛУ ПPOJEKAT ЗА ИЗВОЂЕЊЕ

Опште информације

Према Просторном плану општине Мерошина (”Сл.лист Града Ниша" број 78/12, 17/15 и 56/16) сва насеља у општини снабдеваће се водом са регионалног Система "Селова", у оквиру кога је за то подручје предвиђено обезбеђење количина од 100 I/s, у које би били интегрисани и постојећи водоводни системи.

Као прелазно решење, до довођења воде из система "Селова", могуће је користити систем водозахвата из акумулације на Крајковачкој реци. У првој фази ћe се снабдевање насеља вршити са локалних изворишта подземних вода, а они ћe се задржати и касније, са одговарајућом заштитом, као резервни систем, односно за потребе коришћења техничке воде у пољопривредне и друге сврхе. Овде се најпре мисли на пocтojeћe извориште из алувиона Крајковачке реке, из два бушена бунара на локацији јужно од моста на Крајковачкој реци, дуж пута Ниш - Прокупље. Остала насеља се снабдевају захватањем воде из копаних бунара из плитких локалних издани, који немају ни резервоаре ни сеоску дистрибутивну мрежу. Обнова и реконструкција пocтojeћe мреже у циљу смањивања губитака представљаће приоритетну активност у овој фази. Постојећи објекти и мреже повезаће се у јединствен систем, а нови објекти градиће се тако да се омогући касније прикључење на регионални систем. Планирана је изградња система за водоснабдевање целе општине, који ћe се прикључити на регионални цевовод од акумулације "Селова" до Ниша. Цевовод од "Селове" је армирано-бетонски пречника 61200mm и на подручју општине Мерошина има планирана два резервоара:“Расовача” и ”Мерошина. У овој фази врши се пројектовање главног цевовода од шахте у Крајковцу, у коју је доведена вода из водозахвата из акумулације на Крајковачкој реци, па до шахте у Мерошини у којој је повез са једним делом водовода у општини Мерошина.

Обим посла

Техничка документација, која је предмет овог пројектног задатка, треба да буде урађена у свему према важећем Закону о планирању и изградњи ("Сл. гласник PC", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УC, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УC, 50/2013 - одлука УC, 98/2013 - одлука УC, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и важећем Правилнику о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката („Службени гласник PC”, бр. 73/2019), као и Просторном плану јединице локалне самоуправе Мерошина ("Сл.лист Града Ниша" број 78/12,17/15 и 56/16).

Пројектном документацијом треба извршити пројектовање водоводне мреже у дужини од око 12.000 м.

За цевни материјал усвојити водоводне цеви цq ХДПЕ 100 по пр. ЕН 12.201-2 СДР 26 односно ДИН 8074, ДИН 8075.

Tpaca новог цевовода треба да буде у складу са Просторним Планом и изграђеним објектима за водоснабдевање ради њиховог једноставног повезивања, улицама и некатегорисаним путевима на територији општине, евентуално приватним парцелама уз сагласност и договор са инвеститором и власником парцеле и прилагођена условима надлежних јавних предузећа.

Арматурни и спојни материјал морају бити квалитетни, са произвођачким атестима, одговарајућих називних величина и називног притиска.

На цевоводу пројектовати објекте за ову врсту пројектне документације, а у свему према исказаним потребама потенцијалних корисника, ситуацији на терену и прорачуну.

Обавезе инвеститора — Израда KTП (катасторско топографског плана).

Форма испорvке документациіе и докови

Завршна верзија техничке документације треба да буде електронски потписана, и испоручена у дигиталној форми — у ПДФ формату и отвореним форматима (word, xls, CAD). Осим дигиталне форме, Наручиоцу доставити по 1 примерак штампане документације за ИДР и ПДГ, и 3 примерка штампане документације за ПЗИ.

Максималан рок за извршење услуге је 70 календарских дана и исти не обухвата период прибављања услова и издавања дозвола од стране надлежног органа, као и достављање релевантне документације од стране Наручиоца Пројектанту неопходне за израду техничке документације, при чему:

Рок за израду ИДР је максимално 25 календарских дана од дана достављања катастарских подлога

Рок за израду ПГД је максимално 15 календарских дана од добијања Решења о локацијским условима.

* Рок за израду ПЗИ је максимално 15 календарских дана од добијања Решења о грађевинској дозволи.

Место испоруке — Општина Мерошина.

|  |  |
| --- | --- |
| Цена услуге без пдв-а |  |
| Износ пдв-а |  |
| Цена услуге са пдв-ом |  |

У \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис овлашћеног лица